Iphone4移动cmwap网络配置操作说明
Iphone4使用移动通信网络，其上网设置默认是cmnet模式，其默认配置可以通过下面的步骤查看：

打开Iphone4 上的“设置”——“通用”——“网络”——“蜂窝数据网络”（注意：该“蜂窝数据网络”只有在插入移动SIM卡后才会出现，使用联通SIM卡无此选项），如下图：
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以上配置虽是系统默认配置，但需通过手工输入（客户可以按图示输入进行配置），而且蜂窝数据中APN的输入必须为cmnet，不能为cmwap，否则手机上不了任何网络，任何浏览器都打不开网页。
如果客户需要通过cmwap上网，则需要在iPhone4上安装配置文件。配置cmwap网络模式的具体操作流程如下：
１．通过苹果官网下载最新的配置实用工具iPhoneConfigUtilitySetup。大家可以直接在浏览器中输入如下地址进行下载：

http://support.apple.com/downloads/DL926/zh_CN/iPhoneConfigUtilitySetup.exe
2．安装官方配置实用工具。双击前面下载的配置程序，如下图：
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3．启动实用配置工具进行网络配置。
该配置实用工具越狱或没越狱均可用此方法设置cmwap连接，配置成功后可以使用任意SIM卡，插上手机启动即可自动完成网络配置，不需再手动配置。
具体配置过程如下：

A．启动iPhone 配置实用工具后，点击左上角的“新建”按钮，新建一个配置描述文件，按下图在“通用”栏填好名称（cmwap，可自定义）和标识符（com.company.cmwap）：
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B．上面的设置做好后，再点击“高级”栏目，点击右边的“配置”，然后在“访问的名称（APN）”填写“cmwap”，在“代理服务器和端口”填写“10.0.0.172”、“80”，如下图：
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C．连接你的手机,在设备里选中你的手机,然后在右边栏的“配置描述文件”里点击“安装”，把你刚才做好的描述文件安装到手机上面。具体步骤如下图：
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D．上述步骤完成后，在手机里面会出现安装提示操作，点击“安装”进行手机安装。如下图：
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上述步骤完成后，移动cmwap网络配置完成，插入移动SIM卡重启后可以看到“蜂窝数据网络”里面的“蜂窝数据”APN已经变为cmwap，此时即可以上网并登录我行手机银行。此设置经测试，适合所有浏览器使用。但如果客户需收发彩信，还需在“彩信”栏对其进行手动设置，设置参数见开篇所述。
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上述配置完成后，客户可以通过前面开篇时所述，对“蜂窝数据网络”进行手动配置。如客户需使用cmnet上网模式，可以将“蜂窝数据”的APN设置为cmnet，更改后系统自带的Safari浏览器将不能访问网络，但QQ浏览器、UC浏览器可以继续访问网络，但不能以cmwap模式登录网上银行。

该安装信息可以通过“设置”——“通用”，将屏幕拉到底部会发现有：“描述文件 cmwap”，点击该按钮可以对安装配置进行卸载。如下图：
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上述配置过程如果客户觉得麻烦，可以使用下发的“cmwap上网配置”直接安装：安装前需先安装“Iphone配置实用工具”，安装后直接双击“cmwap上网配置”，然后可根据上面的C、D步骤进行操作。

目前，移动正在开发针对Iphone的“Iphone终端管理”软件，专门用于移动网络及彩信的配置，届时将上传“App store”，Iphone手机用户可直接通过手机登陆App stroe 进行下载安装，然后按要求进行傻瓜式的配置将更加便捷。
注意，有的叫“EDGE”








