Iphone4联通通信网络配置

Iphone4使用联通网络，其上网设置默认是3gnet或uninet模式，如果客户需要通过3gwap上网，则需要在iPhone4上安装配置文件。配置3gwap网络模式的具体操作流程如下：
１．通过平果官网下载最新的配置实用工具iPhoneConfigUtilitySetup。大家可以直接在浏览器中输入如下地址进行下载：

http://support.apple.com/downloads/DL926/zh_CN/iPhoneConfigUtilitySetup.exe
2．安装官方配置实用工具。双击前面下载的配置程序，如下图：
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3．启动实用配置工具进行网络配置。
该配置实用工具越狱或没越狱均可用此方法配置3gwap连接，配置成功后可以使用任意SIM卡，插上手机启动即可自动完成网络配置，不需再手动配置。
具体配置过程如下：

A．启动iPhone 配置实用工具后，点击左上角的“新建”按钮，新建一个配置描述文件，按下图在“通用”栏填好名称（3gwap，可自定义）、标识符（com.chinaunicom.3gwap）、机构（Chinaunicom）、描述（3gwap）、安全性（总是）：
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B．上面的设置做好后，再点击“高级”栏目，点击右边的“配置”，然后在“访问的名称（APN）”填写“3gwap”，在“代理服务器和端口”填写“10.0.0.172”、“80”，如下图：
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C．连接你的手机,在设备里选中你的手机,然后在右边栏的“配置描述文件”里点击“安装”，把你刚才做好的描述文件安装到手机上面。具体步骤如下图：
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D．上述步骤完成后，在手机里面会出现安装提示操作，点击“安装”进行手机安装。如下图：
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上述步骤完成后，联通3gwap网络配置完成，Iphone即可使用3gwap模式上网。此设置经测试，适合所有浏览器使用。
该安装信息可以通过“设置”——“通用”，将屏幕拉到底部会发现有：“描述文件 3gwap”，点击该按钮可以对安装配置进行卸载。如下图：
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上述配置过程如果客户觉得麻烦，可以使用下发的“3gwap上网配置”直接安装：安装前需先安装“Iphone配置实用工具”，安装后直接双击“3gwap上网配置”，然后可根据上面的C、D步骤进行操作。







